UT-16GT	[ UHF PLL Guitar/Winds/Accordian Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 컴팩트 한 디자인의 송신기

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- 매우 높은 신호 대 잡음비

- 기타리스트, 현악기, 아코디언에 최적의 제품

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: Maximum 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LED 디스플레이	: Power On/Off, Low battery

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Channel Selecting, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: LR03, AAA 1.5A