Ci2                             [ 2.5" Compact Full-range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 풀 바디 사운드의 초소형 2way 스피커

- 소리의 균일한 확산을 위해 설계된 트위터

- 0.75"돔과 2.5"우퍼를 채용

- 케이블커넥터는 그릴안쪽 전면 배플에 위치하여 깔끔한 케이블링을 제공

- 작은 크기에 비해 높은 소리의 감도를 제공하며, 각종 장소의 배경음악 재생에 적합

- 삼각형 구조의 ABS 캐비닛을 채용

- IP65의 방진,방수등급을 인증받아 야외인스톨 환경에도 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 140-20.000 Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75” dome / LF :1 x  2.5”

- 파워 핸들링(IEC268)	: 30W RMS/120W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 2,83V/1m: 84 dB

- 출력 감도	: long term: 99 dB, peak: 105 dB

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저	: ABS

- 설치 방식	: 브라켓 없이 2개의 스크류로 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 181x135x102mm

- 무게	: 0,75 kg