Venu Bass                             [ 12" SUB WOOFER Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 12" 서브 우퍼 시스템

- 향상된 오디오 품질을 위해 장착된 신개발 드라이버

- 높은 내구성의 15mm 자작 나무 합판 인클로저

- 착탈이 간편한 스프링 방식과 부식방지의 뛰어난 전면그릴

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 160 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 600 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 96 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 123 dB Continuous / 129 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 80 - 160 Hz Active

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함)

- 인클로저 재질	: 15mm 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: Top Hat

- 제품 사이즈(HWD)	: 370 x 490 x 430 mm

- 무게	: 24 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨용