Venu Sub                        [ 12" Single Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 소규모 공간에 적합한 컴팩트형 우퍼스피커

- 1 x 12" 듀얼 코일 저역드라이버

- 내장 된 패시브 크로스오버 및 외장 Bypass 크로스오버 사용가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 41 Hz ~ 150 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12" dual coil LF

- 파워 핸들링	: 2 x 200w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 96 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 119 dB Continuous

125 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 5 x 4-pole speakON™ NL4

- 인클로저 재질	: 18mm MDF

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 356 x 634 x 360 mm

- 무게	: 25.4 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨용