Venu 215                         [ 15" Dual Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 인스톨용 15" 듀얼 서브우퍼

- 1,000w의 강력한 파워를 제공

- 후면 벽부에 마운트하기 쉬운 구조의 리어 판넬과 연결이 용이한 피닉스 커넥터

- 염분에 강한 부식방지 그릴 채용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38 Hz ~ 160 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 15" LF

- 파워 핸들링	: 1,000 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 130 dB Continuous / 136 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 80 - 160 Hz Active

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함)

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: Stack Point

- 제품 사이즈(HWD)	: 446 x 860 x 636 mm

- 무게	: 62.5 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용