RM-10	[ Rackmount Kit ]

1. 제 품 특 징

- UF-10R, UF-20S, RU-901G3, SIEM-111T를 위한 듀얼 마운트 킷트

- 동봉된 렌치 사용, RM-10M 상단의 육각볼트를 적당히 풀고 분리

- RM-10E와 RM-10M을 UF-10에 조립, 그림과 같이 삽입하여 고정합니다.