CX-516W           [ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 특 징

- 라이브의 사운드보강을 위해 사용

- 아코디언, 관악기, 금관악기, 목관악기에 적합

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 30 ~ 18,000Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -67±3dB*(0.45mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 팬텀파워	: 3-5 VDC

- 케이블 길이	: Ø2.5*150mm

- 무게	: 54g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen

- 용도	: 악기용