CM-501	[ Condenser lavaliere Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 단일지향성 픽업 패턴

- 최적의 다이나믹 레인지와 주파수 응답 특성

- 넥타이, 옷깃에 부착할 수 있는 클립 제공

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 100~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도 (at 1KHz)	: -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 2.2kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø10.1mm(W)* 26.4mm(H)

- 무게	: 21.5g