VHD2.21                           [ Dual 21“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 초 저주파수에 고출력 서브 우퍼 솔루션

- 3200W의 파워 핸들링이 가능한 더블 21"서브우퍼

- 놀라울정도로 효율적인 VHD 2.21은 1 watt/1meter 당 106dB의 감도와 140dB를 초과하는 출력 레벨

생성 가능

- 28Hz~240HZ의 주파수 응답

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 34Hz ~ 180Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 21"

- 앰프 권장 요구사항	: 3200W (Bridge 시 VHD 3200앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 141dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 60Hz to 120Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 1080 x 1200mm

- 무게	: 155kg

- 악세서리	: Cover VHD2.21, SL Ground Stack