CONFERENCE MICROPHONE CONTROLLER

1. 기    능

본 기기는 ECM 마이크로폰으로 DC 24V 공급전압으로 작동이 가능하며 주파수 재생력이 탁월하며 스피치, Conference 등 다양하게 적용이 가능하며 고급형 유니트를 적용하여 풍부한 음량재생과 높은 흡입력의 실현이 가능하다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23082841

- 모델	: MMC-900

- 종류	: 마이크컨트롤러

- 용도	: 회의용

- 주파수반응	: 20~20000Hz

- 사용전압	: DC24Ｖ

- 크기(폭)	: 430mm

- 크기(깊이)	: 300mm

- 크기(높이)	: 88mm