CM-214iF            [ Lightweight Headset Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 무지향성 픽업 패턴

- 가볍고 편안한 착용감

- 부드러운 주파수 응답

- 근접 효과가 없음

- 견고한 금속 헤드밴드와 최적의 포지션을 위한 구즈넥 분리형 케이블

- 땀 방지를 위한 반영구적 튜브 적용

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 801C4 (4 pin mini XLR)

801C3 (3 pin mini XLR) - option

801CS (3.5 stereo plug) - option

801CR (4 pin Hirose Connecter) - option

- 주파수 응답	: 60~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 제품 사이즈(m/m)	: 125mm(W)* 134mm(H)* 157mm(D)

- 무게	: 32.9g (케이블 포함)