VMC-0909-HDMI                 [ HDMI Matrix Switcher ]

1. 제 품 기 능

본 장비는 9IN 9OUT의 HDMI 매트릭스 스위처로서, 내장된 네트워크 플랫폼을 통해 추가장비

없이 타블렛, 스마트폰등 제어가 가능하고, 제어 어플리케이션과 RS-232 프로토콜지원 및     한 네트워크 안에서 최대 32개의 VMC 매트릭스 스위처 제어가능한 장비이다.

2. 제 품 규 격

- I/O	: 9X9

- 랙 사이즈	: 1U

- 프로토콜	: HDMI1.4a, EDID, and HDCP

- 지원 해상도	: 4K * 2K @ 30Hz

- 제어 인터페이스	: 1*RS-232 IN, 1*RS-232 OUT, 1*RJ-45

- 컬러 스페이스	: RGB444、YUV444、YUV422，supporting x.v.Color extension

color range standard

- 제어기기	: 전면 키패드, RS-232, WEB, APP

- 전원공급	: AC:110V-240V 50/60Hz ，DC:12V5A

- 사이즈 (WxHxD)	: 440×285×44

☞ VMC-0909-HDMI 및 동등 이상품이어야 한다.