Ascolto AH1635               [ Digital Column Array Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 건축학적인 요구와 미학적 요구를 충족시킬 수 있는 디지털 방식으로 컨트롤되는 Cell

Array 액티브 스피커이다. 상부로 방사되는 파장을 비약적으로 감소시켜 방사를 최소화하는 Anti

Reverberation System 사운드의 전송 거리까지도 조절 가능하여 마주하는 벽의 반사를 최소화한다.

또한 복잡한 독자적 알고리즘을 사용하는 응용 소프트웨어 프로그램을 사용하여 전용 네트워크를

통해 적절한 확산 패턴 및 전송지점, 파라미터, 필터링 전송을 AVE IRC 적외선 원격제어 컨트롤러

를 통해 호스트 PC없이도 셋업 가능하다. 울림이 심한 장소에서 예리한 음향 빔을 형성하며 필요한

모든 오디오 프로세싱을 완벽하게 수행한다.

2. 제 품 규 격

Acoustic

- 주파수 응답	: 80 Hz ~ 20 kHz

- 음압 레벨 (Nominal/Peak)	: 103 dB/106 dB (A-Weighted at 10m)

100 dB/103 dB (A-Weighted at 20m)

98 dB/101 dB (A-Weighted at 30m)

- 수평 커버리지	: 130° fixed

- 수직 커버리지	: Tilting angle: -60˚ to 60˚, Opening angle: 16.9˚ to 40˚

- 도달 거리 (Typical/Max. Throw): 30m / 40 m

- 다이나믹 레인지	: 102dB

- 드라이버 구성	: 16 x 3.5" Full Range Neodymium

- 감도 (1w/1m)	: 88.7 dB

Electronical

- 오디오 입력 1 / 2	: Line Balanced / 100V

- 오디오 입력 레벨 1 / 2	: 0 ~ 10 dBu (2.19 ~ 6.92 Vpp) / 39.2 dBu (200 Vpp)

- 파워 앰프	: 16 x 35Wnms (8 ohm) Class D

- THD + N	: 0.07 % at 10 Wrms/ch

DSP Module

- DSP 프로세서	: 48 bit Fixed Point DSP / 76 bit internal Accumulator / 145 Mhz

- 샘플링 레이트	: 48 kHz

- AD 컨버전	: 24 bit linear PCM, 1 bit delta-sigma 256x, 48kHz Sample,

SNR: 102 dB (A-Weighted)

- DA 컨버전	: 24 bit linear PCM, Upsampling 128x, 48kHz Sample,

SNR: 105 dB (A-Weighted)

- Signal 프로세싱	: Beam Forming Filtering

Input Equalization (8 Biquad)

Volume: (-120 dBfs to 0 dBfs)

Delay (0 m to 30 m, Step 0,1 m)

Dynamic Compressor 2-Bands

Control Module

- 프로세서	: 32 bit ARM-Cortex M3 RISC 50MHz

- 네트워크 인터페이스	: RS-485. Full Duplex. 115200 Bauds/s

- 프로세서 기능	: DSP 부팅 & 모니터링 파워 앰프 컨트롤 & 모니터링 리모트,

오토 스탠바이, LED 컨트롤, 펌웨어 업데이트, RS-485 통신,	시그널 디텍터

General

- 소비전력	: Continuous: 395 VA, Peak: 790 VA

Idle: 12 VA, Stand-By: 4 VA

- 보호 회로	: "Thermal Shutdown (>150°C) Output Short Circuit "

- 인클로저 재질및 마감	: Powder Coated Aluminium Extrusion

- 제품 사이즈(HWD)	: 1,776 x 116 x 121 mm

- 무게	: 8.2 kg

- 용도	: 교회, 성당, 강당, 철도역, 수영장, 극장, 뮤지엄, 미술관,

체육관, 회의실, 국제 회의장, 세미나, 프리젠테이션, 인스톨용

☞ Ascolto AH1635 및 동등 이상품이어야 한다.