QLW-182                                  [ 18" Dual Sub Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 듀얼 18“/ 1,600W RMS의 높은 파워를 가진 서브우퍼로 수평 대칭형 설계로 향상된 직진성과

효율을 극대화한 스퀘어타입 보이스코일, 효율적인 열 분산 기술로 된 스피커이다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 Hz ~ 230 Hz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 18"

- 파워 핸들링	: 1,600 w RMS

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 103 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 131 dB Continuous / 133 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 1170 x 760 mm

- 무게	: 84 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성

☞ QLW-182 및 동등 이상품이어야 한다.