USP-900	[ Passive Antenna Splitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 송신을 위한 안테나 Combiner로 1개의 안테나 신호를 입력받아 2개의 RF 출력을

제공하는 기기로, 무선리시버의 RF 입력을 최소화 하기 위하여 설계된 제품이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 전압 정재파비	: 1.2

- 임피던스	: 50Ω

- Isolation	: 20dB

- 삽입 손실	: 2dB

- 제품사이즈(mm)	: 72.2(W) *23.6(H)*54.9(D)

- 무게	: 62.6g

☞  USP-900 및 동등 이상품 이어야 한다.