CX-516W	[ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 바이올린, 첼로 같은 현악기나 아코디언, 오르간과 같은 Woodwind 악기의 수음에 적합한      제품이다. 최상의 수음 위치를 확보하기 위한 구즈넥 구조로 만들어져 있으며 스튜디오 녹음, 방송     용 악기 무선 수음용으로 설치 가능한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 30 ~ 18,000Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -67±3dB*(0.45mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 팬텀파워	: 3-5 VDC

- 케이블 길이	: Ø2.5*150mm

- 무게	: 54g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen

- 용도	: 악기용

☞ CX-516W 및 동등 이상품 이어야 한다.