CM-214iF	[ Lightweight Headset Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무 지향 패턴과 가지는 양쪽 귀에 걸치는 헤드셋 마이크로폰이다. 부드러운 주파수 응답      특성과 근접효과에 매우 강해야하며 견고한 금속 헤드밴드로 이루어져 최적의 수음을 위한 포인트      를 쉽게 설정할 수 있다. 또한 분리형 케이블로 이루어져 케이블 단선 시 쉽게 케이블을 교체할 수      있으며 4pin mini XLR, 3pin mini XLR, 3.5 stereo Plug, 4pin hirose Connector 4가지 버전의         커넥터가 있어 각 제조사에 맞는 커넥터 방식으로 쉽게 전환할 수 있다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 801C4 (4 pin mini XLR)

801C3 (3 pin mini XLR) - option

801CS (3.5 stereo plug) - option

801CR (4 pin Hirose Connecter) - option

- 주파수 응답	: 60~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 제품 사이즈(m/m)	: 125mm(W)* 134mm(H)* 157mm(D)

- 무게	: 32.9g (케이블 포함)

☞ CM-214iF 및 동등 이상품 이어야 한다.