CM-214ULiF  [ Lightweight Unidirectional Headset Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 단일 지향 패턴의 양쪽 귀에 걸치는 헤드셋 마이크로폰이다. 부드러운 주파수 응답          특성과 근접효과에 매우 강해야하며 향상된 착용감의 금속 헤드밴드와 최적의 수음 포지션을 위한      미니 구즈넥으로 이루어져 있다. 또한 분리형 케이블로 이루어져 케이블 단선 시 쉽게 케이블을 교      체할 수 있으며 4pin mini XLR, 3pin mini XLR, 3.5 stereo Plug, 4pin hirose Connector 4가지 버      전의 커넥터가 있고 그 중 4pin mini XLR, 3pin mini XLR, 3.5 stereo Plug는 기본 포함되어 있으      며 각 제조사에 맞는 커넥터 방식으로 쉽게 전환할 수 있다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터                      : 801C4(4 pin mini XLR)

801C3(3 pin mini XLR)-option

801CS(3.5 stereo plug)-option

801CR(4pin hirose Connecter)-option

- 주파수 응답                 : 100 - 18,000 Hz

- 지향 패턴                   : Cardioid

- 감도(at 1KHz)               : -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스                    : 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD         : 120dB

- 제품 사이즈(m/m)            : 125mm(W) * 134mm(H) * 157mm(D)

- 무게                        : 18g(케이블 제외)

☞ CM-214ULiF 및 동등 이상품 이어야 한다.