SIEM-2R                   [ Mono In Ear Monitor Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 송신기에서 송출된 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여       주는 진보된 무선기술로 발명된 무선 수신기이다. 상황에 따른 유/무선의 사용이 가능한 디자인을      채용하였으며, 60m 이상의 거리에서 안정적인 작동이 가능한 것이어야 한다. 경량의 공학적인 플라      스틱 재질로 마감한 것이어야 하며, 퍼스널 모니터링의 기능이 가능한 것이야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: P925~937.5 MHz

- LED 디스플레이	: PChannel

- Controls	: PPower On/Off, Channel Selection, Volume Control

- 주파수 응답	: P40~18,000 Hz

- 출력 커넥터	: P1/8” Dummy stereo Phone Jack

- 배터리 운용 시간	: P14 hours typical

- 배터리	: P2 AA batteries

- 무게	: P81g

☞  SIEM-2R 및 동등 이상품이어야 한다.