MH-35	[ Portable Sound System Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 WA-35 무선 휴대용 스피커 시스템의 핸드 타입 송신기로서 ABS 플라스틱 바디 재질로 극히

가벼운 무게를 지니고 있으며 AA크기의 알카라인 배터리 1개로 동작이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925MHz~ 937.5MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10Khz

- 주파수 편차	: ±48 KHz

- 컨트롤	: Power On/Off, CH, AF Level

- Spurious Emissions	: <-60dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA1.5V*1

- 무게	: 50g

- 제품 사이즈 (m/m)	: 35.6(W)*125mm(H)*32.5mm(D)

☞  MH-35 및 동등 이상품 이어야 한다.