WA-88	[ Portable Sound System ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 75W RMS 출력을 가진 유선 포터블 스피커 시스템으로, 에코기능과 보이스 우선순위 기능을

보유한 기기어야 한다. 최대 3개의 무선 리시버를 장착할 수 있으며, CD 플레이어와 충전용 배터리가

내장 되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- AC Power	: 115V/230V

- DC power	: 24V~30V

- 연축전지	: 12V/5AH*2

- 우퍼	: 8” 8Ω/100W

- 트위터	: piezoelectric

- Echo Time (ms)	: 49.2/98.3/147.5/196.6

- MIC1/MIC2 의 입력감도	: -47dB/600Ω

- AUX IN/GUITAR의 입력감도	: -11dB/10K

- AUX 출력	: -3dB/600Ω

- 고음 컨트롤	: ±10dB at 10KHz

- 저음 컨트롤	: ±10dB at 100Hz

- 파워 출력(RMS)	: 75W at 4Ω loading (THD10%)

- 소비 전력	: 180VA

- T.H.D.	: <0.5% at 1 Watt output

- 신호대 잡음비	: >60dB at 50W output

- 내부 장착 오디오	: CD module

- 컨트롤 스위쳐	: ECHO, Priority, Power

- 로타리 스위치	: MIC1, MIC2,AUX,TIME, DEPTH,

ECHO Vol, TREBLE, BASS, MASTER

- 제품 사이즈 (m/m)	: 310mm(W)*515mm(H)*380mm(D)

- 무게	: 24.6Kg

☞  WA-88 및 동등 이상품 이어야 한다.