IE-5	[ Earphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 인이어 모니터링에 적합한 깨끗한 고음, 선명한 저음을 재생하는 이어폰이다. 프로페셔      널 인 이어 모니터링에 적합한 음질과 백 그라운드 노이즈를 차폐해주는 디자인을 가지고 있다.

2. 제 품 규 격

- Driver	: Single balance armature

- 주파수 응답	: 20~13,000 Hz

- 임피던스	: 13Ω

- 감도	: 115 dB/mW

- 디스토션	: Less than 0.3%

- 코드 길이	: 148cm with Ø3.5 stereo plug

- 무게	: 5 g (cable excluded)

☞ IE-5 및 동등 이상품 이어야 한다.