MA-145LP	[ Phantom Power Adaptor ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 CM 시리즈, 헤드셋, 이어훅 마이크등의 콘덴서 마이크에 팬텀전원 공급하여 유선 마이크      로 사용하게 변환해 주는 팬텀파워 아답타이다.

2. 제 품 규 격

- MIC Input	: 4P Mini XLR(Male)

- 출력 커넥터	: XLR(Male)

- 팬텀 파워	: 9~52V

- PAD	: -10dB

- Low Cut	: 100Hz  -6dB / 400Hz  -4dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- 신호대 잡음비	: >110dB

- T.H.D.	: <0.065%@1KHz

- 제품 사이즈 (m/m)	: Ø21mm*105.85mm(H)

- 무게	: 51.3 g

☞ MA-145LP 및 동등 이상품 이어야 한다.