VHD1.21                         [ Single 21“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 고해상도의 21" 싱글 타입 로워 베이스 서브우퍼로, 카본 파이버 콘과 4"(100mm) 보이스 코일이 조합된 21"인치 LF 싱글 드라이버 구성 되어있으며, 최대 138dB 음압의 고출력, 고음질 사운드를 재생 할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 29Hz ~ 60Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 21"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (VHD3200앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 138dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 60Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 700 x 750mm

- 무게	: 60kg

- 악세서리	: Cart for VHD1.21, Cover VHD1.21

☞ VHD1.21 및 동등 이상품이어야 한다.