EX2.2	[ Dual 12“ Active Subwoofer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 네오디뮴 마그네트를 채용한 듀얼 12" 액티브 서브우퍼 스피커로, 총 1000W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템이 내장 되어있으며, 연속출력 130dB / 피크출력 133dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45Hz ~ 125Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 12 x 2"

- 정격 연속출력	: 1000W

- 최대 출력 감도	: 133dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 125Hz

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 491 x 594 x 616mm

- 무게	: 49kg

- 악세서리	: Cart 0004, Cart&Cart Wheels, Heavy duty cover for EX2.2,

Heavy duty cover for EX2.2 with cart, Speaker pole - universal

☞ EX2.2 및 동등 이상품이어야 한다.