TX-9	[ Instrument Condenser Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 기타, 피아노, 하이햇, 스네어 드럼, 드럼 오버헤드, 퍼커션, 합창 등의 수음에 사용하는

콘덴서 마이크이다. 피드백 억제를 위한 단일지향 패턴과 깨끗한 음색을 가지고 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	:  -70dB* (0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 팬텀 파워	: 9-52 VDC

- 무게	: 178g

- 용도	: 악기용

☞  TX-9 및 동등 이상품 이어야 한다.