NX-9	[ Condenser Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 드럼의 하이햇, 심벌의 오버헤드 용이나 어쿠스틱 기타의 수음을 위해 만들어진 콘덴서 마이크이다. +48V의 팬텀파워를 공급받아야 하며 단일 지향 패턴을 가지고 있어 피드백에 강하고 넓은 주파수 응답과 다이나믹 레인지를 가지고 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,	uniform with frequency

- 감도	: -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage	on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,	matte-finished steel grille

- 무게	: 230 grams (8.1 oz)

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V phantom power or battery 1.5V AA

- 용도	: 악기용

☞ NX-9 및 동등 이상품 이어야 한다.