TX-6	[ Instrument Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 스네어, 탐탐, 퍼커션 같은 타악기 종류와 기타 앰프, Brass 같은 목관악기의 수음에 최적

화된 제품이다. 피드백 제거에 최적화된 초지향 패턴과 악기 수음에 있는 근접효과를 제거하는데 효

과적인 제품이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 60~16,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about microphone

axis, uniform with frequency

- 감도	:  -72dB* (0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 196 grams (cable excluded)

- 용도	: 스네어 드럼, 탐탐, 퍼쿠션 악기용

☞  TX-6 및 동등 이상품 이어야 한다.