WIRELESS HAND MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 900MHz대역 무선 핸드타입 송신기로서 주파수를 자동 설정하여 최적의 송신상태를 유지하며, LCD창으로 배터리 및 그룹, 채널, 에러, 사항 등을 파악 가능하다. 마이크로폰의 우수한 성능을 바탕으로 학교, 공공시설, 문화시설 등의 연설, 회의, 보컬용으로 사용하기 적합하다.

2. 기기 특성

- RF 주파수 범위	: 925~937.5MHz

- 오디오 주파수 특성	: 48~18,200Hz

- 디스플레이	: LCD

- 타입	: 핸드형 무선 마이크로폰

- 왜곡률	: 1%이하

- 사용거리	: 30m

- RF출력	: 10mW

- 외형규격(WxHxD)mm	: 50 x 255 x 30

- 무게	: 328g