GOOSENECK MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 Back Electret 콘덴서 구즈넥 마이크로폰으로 Phantom Power로 작동이 가능하며 주파수 재생력이 탁월하여 스피치, 보컬, 악기 등 다양하게 적용이 가능하다.

고급형 유닛을 적용하여 풍부한 음량재생과 높은 흡입력의 실현이 가능하다.

2. 기기 특성

- 종류	: 구즈넥 콘덴서 마이크로폰

- 지향패턴	: Super Cardioid

- 용도	: 스피치/회의용

- 임피던스	: 220Ω

- 커넥터	: XLR-M

- 외형규격(WxHxD)mm	: 21 x 608 x 21

- 무게	: 183g

- 기타	: LED 표시등