SPEAKER

1. 기    능

본 기기는 우수한 밸런스의 풀레인지 스피커로 강당, 세미나실 등 중소형 공간의 스테이지 모니터 및 발코니 스피커로 활용이 가능하다.

2. 기기 특성

- 드라이버 구성	: HF:1x1” / LF:2x8”

- 정격 출력	: 200W

- 임피던스	: 8Ω

- 커버리지(HxV)	: 60° x 40°

- 주파수 특성	: 65~18,000Hz

- 외형규격(WxHxD)mm	: 660 x 240 x 345

- 무게	: 12kg