SPEAKER

1. 기    능

본 기기는 공연 및 행사를 위해 설계된 라인어레이 스피커로 중/대형 공연장, 교회 및 강당 등 최상의 명료도와 파워풀한 댐핑을 제공 하며, DS-W18 스피커와 함께 리깅하여 사용 할 수 있다.

2. 기기 특성

- 드라이버 구성	: HF:1x1” / LF:2x6.5”

- 정격 출력	: 300W

- 임피던스	: 12Ω

- 커버리지(HxV)	: 100° x 15°

- 주파수 특성	: 70~20,000Hz

- 외형규격(WxHxD)mm	: 600 x 220 x 460

- 무게	: 15.8kg